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ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области (далее – с.п. Спасское) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Спасское, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. Спасское.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с.п. Спасское.
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Спасское в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.




























ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Ведомственная долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское муниципального  района  Приволжский  Самарской  области  на 2017-2030 г.г.

	Основание для
разработки
Программы
	•	ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;
•	Приказ   Министерства   регионального   развития   Российской
Федерации от 06.05.2011  г. № 204 «О разработке программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований».

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области

	Разработчик Программы
	Администрация сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области

	Соисполнители  муниципальной Программы
	· МУП «Вода-16»
· ООО «СМУ-2»
· ПАО «Самараэнерго»
· ПАО «ССК»
· ПАО «МРСК Волги»
· ООО СВГК Управление № 16 «Приволжьерайгаз»
· ООО Газпром межрегионгаз Самара
· Прочие подрядные организации.

	Цели Программы
	•	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в сельском поселении Спасское  с 2017 по 2030 годы;
•	Модернизация  и  повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры;
•	Экономия  топливно-энергетических  и  трудовых  ресурсов  в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское;
•	Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
•	Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность    развития сельского поселения Спасское, создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Спасское

	Задачи Программы
	•	Определение перспективной потребности населения и объектов нового     строительства сельского поселения Спасское в коммунальных ресурсах;
•	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
•	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и       оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
•	Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

	Основные
индикаторы и
показатели,
позволяющие
оценить ход
реализации
Программы
	•	Критерии доступности для населения коммунальных услуг;
•	Показатели спроса на коммунальные ресурсы;
•	Показатели перспективных нагрузок;
•	Показатели величин новых нагрузок;
•	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
•	Показатели степени охвата потребителей приборами учета;
•	Показатели надежности;
•	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
•	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;
•	Показатели воздействия на окружающую среду


	Сроки и этапы
реализации
Программы
	Программа реализуется в течение 2017-2030 г.г.
1 этап: 2017-2020 г.г.
2 этап: 2021-2030 г.г.

	Источник
финансирования
Программы
	Финансовое  обеспечение  мероприятий  Программы осуществляется за счет инвестиций, средств областного бюджета и средств бюджета с.п. Спасское в рамках муниципальных целевых программ.
Источники финансирования:
Финансирование   из   бюджета   МО   ежегодно   уточняется   при формировании бюджета на очередной финансовый год.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	•	Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с.п. Спасское;
•	Повышение качества предоставления коммунальных услуг;
•	Повышение экологической безопасности с.п. Спасское.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕНО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСЕОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОЕ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах с.п. Спасское инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов. 

Таблица 1. Наличие инфраструктуры

	Наименование коммунальной услуги
	с. Спасское
	п. Томанский
	п. Садовый

	централизованное теплоснабжение
	ДА
	НЕТ
	НЕТ

	централизованное водоснабжение
	ДА
	ДА
	ДА

	централизованное водоотведение
	ДА
	НЕТ
	НЕТ

	централизованное электроснабжение
	ДА
	ДА
	ДА

	централизованное газоснабжение
	ДА
	ДА
	ДА

	вывоз ТБО
	ДА
	ДА
	НЕТ




1.1. Положение сельского поселения Спасское в структуре 
пространственной организации Самарской области

Сельское поселение Спасское расположено в центральной части Приволжского района; с севера на юг протяженностью 12 км; с запада на восток 26 км; граничит с с/п Приволжье, с/п Заволжье, с/п Ильмень; с внутриобластными муниципальными районами: Сызранским и Хворостянским; в отношении речной сети расположено частично по берегу реки Волги. Всего площадь территории сельского поселения Спасское составляет – 11803 га. Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 9535 га: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.
Граница сельского поселения Спасское по смежеству с КСХП «Приволжье», КСХП «Новое Заволжье», ООО «САД» и Ульяновской областью.
Приволжский район расположен на границе второго и третьего агроклиматических районов Самарской области и характеризуется пониженным увлажнением.
Сельское поселение Спасское расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Зима длится в среднем 5 месяцев. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха -13-14 °С. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до -31 °С.
Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний – северные, северо-западные и западные.
Максимальная температура воздуха в летний период достигает +34 °С.
Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году – июль.
Рельеф территории сельского поселения Спасское без оврагов.
В границах сельского поселения Спасское расположено три населенных пункта: с. Спасское – административный центр, п. Садовый и п. Томанский.
Численность населения сельского поселения Спасское по данным на 01.01.2017 года составляет 1880 чел.
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Площадь приусадебных участков составляет от 8 до 30 соток.
Общественный центр поселка Спасское имеет линейную структуру и расположен по ул. Галактионовская.
Ландшафтно-рекреационная территория села представлена озеленёнными территориями общего пользования,  лесополосами и прибрежной зоной реки Волга.
1.2.  Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения с.п. Спасское
В настоящее время эксплуатацию тепловых сетей и котельных на территории с. Спасское осуществляет ООО «Самрекэксплуатация». Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нуждающиеся в потреблении тепловой энергии, отсутствуют.
ООО «Самрекэксплуатация» имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации котельной и тепловых сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта тепловых сетей.
Сельское поселение Спасское состоит из индивидуальных жилых домов, использующих индивидуальные источники тепла, работающих на газообразном топливе и зданий общественного назначения (школы, детские сады). 
Основными потребителями тепловой энергии от котельной являются в основном жители ул. РТС с. Спасское.
Все потребители тепла подключены к тепловым сетям по договору между абонентами потребляющими тепло.


Характеристика системы теплоснабжения с.п. Спасское
В сельском поселении Спасское
Централизованным теплоснабжением в селе Спасское обеспечиваются многоквартирные жилые дома по ул. РТС.
Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников – котлов различной модификации.
В настоящее время в сельском поселении Спасское муниципального района Приволжский сложились следующие независимые системы теплоснабжения:
- 8 котельных модулей, работающие на природном газе, которые обслуживаются организациями самостоятельно.
- в поселении в основном все домовладения усадебного типа имеют индивидуальную систему теплоснабжения.

Таблица 2.  Описание источников теплоснабжения по видам и по принадлежности:
	Название и наименование оборудования
	Номинальная теплопроизводительность, кВт
	Коэффициент полезного действия, %, не менее
	Максимальная температура воды, °С

	Мини котельная д/с Солнышко (Микро-50)
	48
	92
	95

	Мини котельная д/с Аленький цветочек (Микро-50)
	48
	92
	95

	Мини котельная д/сад пос. Томанский (АОГВК-11.6-3)
	11,6
	90
	95

	Мини котельная школа пос. Томанский (АОГВК-11.6-3)
	11,6
	90
	95

	Мини котельная Администрация (КСТГВ-25)
	25
	84,5
	95

	Мини котельная СДК (АОГВ-29)
	29
	90
	95

	Мини котельная СРЦ «Солнечный лучик» (КСТГВ-31,5 / КСТГВ-40)
	31,5/40
	85
	95

	Мини котельная ГБОУ СО «ПМПИ» (Микро-100 / Микро-50)
	100/48
	92
	95


Основным видом потребляемого топлива  является природный газ.
Надежность работы системы теплоснабжения
Организация, эксплуатирующая тепловые сети от котельной, проводит ежегодные   гидравлические   испытания   для   выявления   ненадежных   участков тепловых сетей. Есть оперативно-ремонтный персонал для ликвидации поврежденных участков тепловых сетей за короткое время.
 Основная магистраль проложена подземным способом, в случае аварии обнаружить поврежденный участок трубопровода сложно.
1.3. Анализ существующего состояния систем водоснабжения

В настоящее время с.п. Спасское действует одна водоснабжающая организация: МУП «Вода-16».
МУП «Вода-16» имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая    техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных сетей.

Характеристика системы водоснабжения
Грунтовые воды основной части территории относятся к категории защищенных. Доля сельского водоснабжения за счет подземных вод составляет чуть менее 100%. Скважины имеют, преимущественно, ведомственную принадлежность. Подземные воды являются основным источником для питьевого водоснабжения во все периоды и на случай чрезвычайных ситуаций. При этом необходимо сократить использование подземных вод для промышленно - технических целей. В тоже время, в «нижних» пластах качество подземных вод также может не соответствовать питьевым стандартам (что подтверждается на практике) вследствие разгрузки в эти пласты напорных подземных вод из верхних слоев. Загрязнение водных объектов (источников питьевого водоснабжения) при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений (иначе говоря практически при их отсутствии) влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды. Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека 

Подземные водозаборные сооружения

Таблица3.  Основные данные по работе артезианских скважин.
	п/п
	Адрес объекта
	Год стр-ва скважины
	№ скваж
ины
	Дебит мЗ/час
	Факт. произв.
мЗ
	Насосное оборудование
	Наличие Учета (счётчик моточасов по расходу эл. эн)
	Катег. Воды (питьевая, техническа я)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	С.Спасское с/х Галактионова
	1993
	16
	16
	16
	ЭЦВ6-16-110 (07.11.2011)
	да
	питьевая

	2
	С.Спасское 
АЗС «Исток» (Резервная)
	1993 рем. в 2008
	1
	6,6
	6
	ЭЦВ6-6,3-80
	да
	питьевая

	3
	С.Спасское 
АЗС «Исток»
	1985
	2
	6
	6
	ЭЦВ6-10-110
	да
	питьевая

	4
	П. Томанский
	1986 рем. в 2014
	1
	4
	4
	ЭЦВ6-10-110
(11.01.2015)
	да
	питьевая

	5
	П. Томанский
(Резервная)
	2013
	2
	4
	4
	ЭЦВ4-6,5-70
(июнь 2015)
	да
	питьевая

	6
	П. Томанский
	2015
	3
	12
	12
	ЭЦВ6-10-90
(19.12.2015)
	да
	питьевая



Система водоснабжения с. Спасское объединена с системой водоснабжения с. Приволжье.
Зоны санитарной охраны всех артезианских скважин, числящихся на балансе МУП «Вода-16» На стадии транспортировки питьевой воды потребителю происходит ее вторичное загрязнение, что объясняется неудовлетворительным состоянием разводящих сетей. Не все сооружения имеют согласованные и обустроенные зоны санитарной охраны. Ненадежно электроснабжение. Несмотря на не большое количество проживающих в селе, водопроводная сеть имеет большую протяжённость, так как постройки сильно разбросаны и это приводит ещё к большему увеличению затрат на их обслуживание и проведения ремонтных работ. Качество подаваемой воды в селе зависит не только от правильной технологической схемы и требуемых режимов эксплуатации сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в селе является причиной вторичного загрязнения питьевой воды. Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2017г. составляет по водопроводным сетям 70 %. Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 60-х годов. Кроме того, низкое качество проектирования и строительства, недостаточное техническое обслуживание и низкий уровень выполняемых ремонтных работ, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, не оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, и, в результате, к вторичному загрязнению подаваемой питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь.
Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный или в течении суток по графику.
Все артскважины оборудованы погружными насосами. 
В схему системы водоснабжения включены: водонапорные башни, резервуар. На сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.
Материал труб - сталь, полиэтилен, а/ц. Износ труб 75 %. Требуется замена и реконструкция.
Вода используется на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив приусадебных участков.
Пожаротушение осуществляется из  пожарных гидрантов.
Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников (р. Волга) и из пожарных гидрантов, установленных на сети. 

Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета подъёма и отпуска воды в с.п. Спасское  отсутствуют. Отпуск воды     населению осуществляется по приборам учёта, установленным в жилых домах или расчетным путем по нормативам потребления.

Надежность работы систем водоснабжения

Для    целей    комплексного    развития    систем    водоснабжения    главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели: перебои в водоснабжении (часы, дни); частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры  оценки  надежности  предоставляемых  услуг  водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 4. Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

	Нормативные параметры надежности
	Допустимый период и
показатели нарушения
(снижения) параметров
надежности
	Учетный период
(величина) снижения
оплаты за нарушение
параметров
	Условия расчета

	
	

	

	При наличии
приборов
учета
	При
отсутствии
приборов
учета

	Количество
аварий и
повреждений
на 1 км сети в
год
	а) не более 8 часов в течение одного месяца
б) при аварии – не более 4 часов
	За каждый час,
превышающий
(суммарно)
допустимый период
нарушения за
расчетный период
	По
показаниям
приборов
учета
	С 1 человека
по установленному нормативу



Водоснабжающая организация, действующая на территории с.п. Спасское, имеет   необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных сетей.

Воздействие на окружающую среду
Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Характеристика качества системы водоснабжения
Исследование артезианской воды на проведение санитарно-бактериологического и химического анализа в населённых пунктах с. п. Спасское проводит филиал Федерального бюджетного учреждения здравохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в Приволжском районе».
Анализ контрольных замеров качества воды показал, что вода из подземного источника, расположенного в поселении соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Нормативные и фактические значения показателей приведены в таблице 5.

Таблица 5. Показатели качества воды

	№ п/п
	Наименование загрязнения
	Ед. изм.
	ПДК для
рыбохозяйств.
водоёмов
	Качество исходной воды

	1
	Запах
	баллы
	2
	1

	2
	Привкус
	баллы
	2
	1

	3
	Цветность
	градусы
	50
	019±0,06

	4
	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	012±0,02

	5
	рН
	
	6 - 9
	6,0±0,01

	6
	Общая минерализация
	мг/л
	1000
	435±43,5

	7
	Жёсткость общая
	ºЖ
	7
	5,5±0,8

	8
	алюминий
	мг/л
	0,5
	<0,01

	9
	Аммиак по азоту
	мг/л
	2
	<0,05

	10
	Железо (Fe, суммарно)
	мг/л
	0,3
	<0,01

	11
	марганец
	мг/л
	0,1
	<0,01

	12
	медь
	мг/л
	1,0
	<0,01

	13
	сульфаты
	мг/л
	500
	45,7±4,5

	14
	фториды
	мг/л
	1,2-1,5
	-

	15
	хлориды
	мг/л
	350 (500)
	160±24,0

	16
	Нитрат-ион/азот нитритный
	мг/л
	45
	0,45±0,06

	17
	Нитрит-ион/азот нитритный
	мг/л
	3
	0,022±0,0005

	18
	Хлор остаточный свободный
	мг/л
	0,3-0,5
	-


Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, керамических – 30 лет).

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения с. п. Спасское выделяется несколько особо значимых технических проблем:
· существующие трубопроводы системы водоснабжения в с. п. Спасское в основном исчерпали свой нормативный срок службы;
· отсутствует коммерческий учет отпущенной холодной воды;
· нехватка воды в летний период времени отсутствует.


1.4.   Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения с.п. Спасское
Приём сточных вод и их транспортировку с территории с.п. Спасское осуществляет МУП «Вода-16». Организация имеет специальный автотранспорт для проведения откачки и транспортировки бытовых сточных вод до мест, отведённых службой Роспотребнадзора.

Характеристика системы водоотведения
Бытовая канализация
Централизованная канализация имеется в с. Спасское по ул. РТС. В индивидуальных домах  хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора.
Дождевая канализация
Дождевая   канализация   в   населённых   пунктах   отсутствует.   

Воздействие на окружающую среду
Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду, охране подземных и поверхностных вод является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.
Улучшение условий жизни населения и экологической обстановки в с. п. Спасское обеспечивается за счет:
1. Организации канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом;
2. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
3. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;
4. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;
5. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;
6. Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
В  системе  водоотведения с. п. Спасское выделено несколько особо значимых технических проблем:
· отсутствие централизованной схемы канализации;
· отсутствие очистных сооружений сточных вод. 
Согласно проекта Генерального плана для    нового строительства перспективных объектов до строительства канализационных очистных сооружений и сетей в населённых пунктах с.п. Спасское предусматривается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора.


1.5.   Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения с.п. Спасское
Источником электроснабжения сельского поселения Спасское являюся КТП разных мощностей, расположенные на территориях населенных пунктов и запитанные от головной подстанции, расположенной в с. Заволжье. Балансовая принадлежность подстанции филиалы ПАО «МРСК ВОЛГИ» и ЗАО «ССК». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кВ. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, подстанций 10/0,4 кВ являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» и ЗАО «ССК».
Потребителями электроэнергии являются:
· жилые здания 1-2х этажные,
· общественные здания,
· коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,
· наружное освещение.

Доля поставки ресурса по приборам учета
Оснащенность приборами учета с.п. Спасское составляет 100 %.

Надежность работы системы электроснабжения
Установленная мощность энергопринимающих устройств составляет 25,5 кВт. Надежность энергопринимающих устройств представлена в таблице 6.

Таблица 6. Надежность энергопринимающих устройств

	№ п/п
	Наименование
энергопринимающего
устройства
	Место установки (объект энергоснабжения)
	Номинальная мощность, кВт
	Категория надежность
(I, II, III)

	1
	Освещение, офисное оборудование
	Адм. здание
	6
	III

	2
	Электролампочки
	Уличное освещение
	19
	III

	3
	Освещение
	Гараж
	0,5
	III



Воздействие на окружающую среду
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:
20 м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.


1.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения Спасское.
Уровень газификации сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский составляет 84 %.


1.7. Анализ существующего состояния системы 
захоронения (утилизации) ТБО

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998 г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).
Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.
На территории с.п. Спасское вывоз бытовых и производственных отходов осуществляет ООО «СМУ-2». Оказание услуги проводится юридическим и физическим лицам в соответствии с заключенными договорами. Расчёты с потребителями проводятся за объемы потребления услуг в соответствии с утвержденными нормами.
Для сбора ТБО используются контейнеры емкостью 0,6-0,8 м3, установленные на придомовых территориях и на территориях хозяйствующих субъектов. Для вывоза бытовых отходов используются специализированные автомобили.
Коммунальная система по сбору и вывозу отходов работает достаточно надёжно. Продолжительность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой 48 час/день.




2.    ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОЕ

2.1. План прогнозируемой застройки с.п. Спасское
Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Проектные решения, согласно генеральному плану развития с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:
· 1 очередь (первый период) – с 2017 по2021 года включительно;
· расчетный срок (второй период) – с 2022 по 2030 года включительно, что соответствует очерёдности строительства, утверждённой Схемой территориального планирования Самарской области.

Развитие жилой зоны
Генеральный план сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области предусматривает строительство нового жилья  на свободных территориях. Развитие жилой зоны предусматривает строительство двухквартирных жилых домов (до 3 этажей) и индивидуальной жилой застройки.

Развитие индивидуальной жилой застройки
Документом территориального планирования сельского поселения Спасское является Генеральный план сельского поселения Спасское, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной и коммунальной  инфраструктур.
Прогноз приростов строительных фондов с.п. Спасское основывается на данных Генерального плана, разработанного ОАО «Гипрогор» и ООО «Октогон» в 2013 году. Планировочная структура сельского поселения Спасское предусматривает:
· компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;
· зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;
· эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;
-	комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-
климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;
· эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;
· охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;
· охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;
· условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.
Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах сельского поселения Спасское. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками.
Усадебная застройка - территория преимущественно занята 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.
Всего по генеральному плану в с.п. Спасское планируется увеличение:
Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 51,5 га.
Общее планируемое количество участков – 161 шт.
Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и при полном  освоении данных территорий.
Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения красных линий застройки.
На настоящем этапе сельское поселение обладает достаточными резервами территории для комплексного градостроительного освоения.
	
Развитие производственной и коммунально-складской зоны
Производственная зона в границах сельского поселения Спасское будет развиваться на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией необходимых санитарно защитных разрывов до жилой застройки, а также, на свободных территориях сельского поселения.
На промышленных территориях приближенным к жилой застройке, рекомендуется размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не больше 100 м. Санитарно-защитную зону необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Развитие рекреационной зоны
Проектная система общественного озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и является неотъемлемой составляющей пространственно-планировочной структуры сельского поселения и его функциональных элементов. 
Единая система озеленения предусматривает сохранение всех существующих зеленых насаждений и включение их в общую систему озеленения, что позволит в дальнейшем максимально сохранить насаждения и снизить стоимость благоустройства территории.
Особо охраняемых природных территорий в границах проектирования нет.


2.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
со ссылкой на обоснование прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах с.п. Спасское
Учитывая, что в соответствии с существующими прогнозами развития с.п. Спасское муниципального района Приволжский Самарской области теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки обеспечивается от собственных теплоисточников в каждой квартире (котлы любой модификации, обеспечивающие нагрузку отопления и горячего водоснабжения), объёмы потребления тепловой энергии (мощности) будут корректироваться за счет увеличения жилищного фонда.

Показатели прогноза спроса по водоснабжению
При планировании потребления воды населением на перспективу с 2017 по 2030 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с.п. Спасское муниципального района Приволжский Самарской области и увеличение численности населения.
Существующий резерв мощности водозаборных сооружений покрывает перспективные нужды водоснабжения, в том числе за счет объединения с системой водоснабжения с. Приволжье.

Показатели прогноза спроса по водоотведению
Прогнозные данные о перспективном отведении воды в с.п. Спасское муниципального района Приволжский Самарской области в период с 2017-2030 гг. предполагают устройство общей домовой канализационной системы на площадке Ж1 и Ж2,  но для надёжности систем водоотведения необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоотведения.




3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Спасское
Совокупная муниципальная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с.п. Спасское, включая установку приборов учета, представлена в таблице 7.

Таблица 7. Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Сроки реализации Программы 

	Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

	
	Выполнение противопожарных мероприятий по ремонту гидрантов
	Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети …»
	2018-2020

	
	Замена ветхих магистральных водопроводных сетей в пос. Томанский, протяжённостью 0,7 км
	Сокращение потерь воды при транспортировке
	2018-2020

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Советская, протяженностью 0,35 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Крестьянская, протяженностью 0,25 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Луговая, протяженностью 0,3 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Восточная, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Галактионовская, протяженностью 0,25 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Крестьянская, протяженностью 1,5 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Яблоневая, протяженностью 1,5 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	
	Строительство магистральной водопроводной сети в с. Спасское по ул. Восточная, протяженностью 0,25 км
	Обеспечение водоснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Советская, протяженностью 0,7 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Крестьянская, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Луговая, протяженностью 0,6 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Восточная, протяженностью 1,0 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Галактионовская, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Крестьянская, протяженностью 3,0 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Яблоневая, протяженностью 3,0 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	
	Строительство сети электроснабжения в с. Спасское по ул. Восточная, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение электроснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Советская, протяженностью 0,7 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Крестьянская, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Луговая, протяженностью 0,6 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Восточная, протяженностью 1,0 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Галактионовская, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2017-2020

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Крестьянская, протяженностью 3,0 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Яблоневая, протяженностью 3,0 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030

	
	Строительство сети газоснабжения в с. Спасское по ул. Восточная, протяженностью 0,5 км
	Обеспечение газоснабжением  проектируемых жилых домов
	2020-2030





4.   УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Спасское в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.
Администрация с.п. Спасское осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:
1. Разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов мероприятий;
2. Контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
3. Методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Ответственные лица за ходом реализации программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельского поселения Спасское.   
Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и   представительные органы муниципального района Приволжский в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

План-график работ по реализации программы
План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий.

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы
Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании комиссии администрации сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области.

Порядок и сроки корректировки программы
Программа разрабатывается сроком на 13 лет.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы.
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
· Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
· Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
· Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
· периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
· верификация данных;
· анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

